|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购物品名称** | | **规格型号** | **数量（台）** |
|
| 1 | 台式电脑 | CPU：Intel Core I3处理器（四核，主频≥3.6GHz，缓存≥6M）  主板：Intel300芯片组及以上  内存 ：≥4G DDR4 内存，最大支持≥32G内存容量；  声卡： 集成或独立5.1声道，提供前2后3共5个音频接口  硬盘： ≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘；  网卡： 集成10/100/1000M以太网卡；  扩展槽： ≥1个PCI-E\*16、≥2个PCI-E\*1槽位；  键盘、鼠标 ：防水键盘、抗菌鼠标，  接口 ：≥10个USB接口（≥前置6个USB 3.1 Gen 1）、视频接口 ≥VGA+HDMI接口（VGA非转接）；  电源 ：≥180W 85%节能电源  安全特性： USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；  显示器：配置同品牌≥21.5显示器 | 23 |
| 2 | 台式电脑 | cpu：不低于英特尔I5第九代CPU  内存：》8g DDR4-2666MHz内存  主板：B360M或者其他适配英特尔I5第九代CPU主板  显卡：》NVIDIA GTX1650 4GB  固态：》256g固态硬盘  机械硬盘：1t及以上  电源：静音、稳定电源  散热：高效稳定散热器  显示器：》21寸液晶显示器1080p分辨率  其他：预装正版wind | 15 |
| 3 | 笔记本电脑 | CPU：》不低于InetelCore第九代I5CPU  液晶屏：15.6英寸IPS屏幕（分辨率1920\*1080）  显卡：》GTX1660 6G  内存：》16GB DDR4 2666MHz  硬盘：》512G SSD固态硬盘  千兆网口、无线网卡、预装正版WIN10操作系统 | 1 |
| 4 | 三合一打印机 | 处理器：295MHz 标准（最大）内存：128MB LCD显示：LED数字显示 中文电容触控背光按键 人体接近感应 接口类型：Hi-Speed USB2.0 打印幅面：A4 打印速度：26ppm,A5横向进纸40ppm 打印分辨率：600\*600dpi，仿真1200dpi 打印语言GDI 首页输出时间：＜9秒 复印速度（A4）：26ppm 复印分辨率：600\*600dpi  首页复印输出时间：＜15秒 连续复印：1-99 缩放比例：25%-400% 扫描元件：彩色CIS 光学分辨率：1200dpi 最大分辨率：4800dpi 纸张处理系统：标准纸盘纸张输入容量150页(纸盒)  纸张输出容量：50页 打印介质种类：普通纸、再生纸、厚纸（90-105g/㎡）、标签 标准介质尺寸：Letter、A4-A6  耗材信 | 26 |
| 5 | A3彩色打印机 | 可打印、复印、扫描A3、A4；打印、自动打印、自动双面、证件复印、 | 1 |
| 6 | 票据打印机 | 行宽110列打印方式24针点针式 打印速度 中文信函质量 67字/秒 中文高速质量 135字/秒 中文超高速质量 201字/秒 英文信函质量 100字符/秒 英文高速质量 200字符/秒 英文超高速质量 300字符/秒  打印动作:双向（自动判断最短距离进行反向打印） 最大打印厚度:3.0mm（自动调节） 拷贝能力1+6份 纸长尺寸宽度 60-350mm长度70mm以上 进纸方式 单页纸 摩擦走纸  连续纸 推进式链式走纸 接口标准:IEEE-1284双向并行接口,RS232串口（选件）USB接口（选件） 外形尺寸(W) 519mm(D) 292mm(H) 202mm 重量12kg  可靠性 MTBF 10000小时 打印头寿命 4亿次/针 色带盒 方式 有接头扭带盒方式 寿命 800万字符 连页/单页切换 手动 仿真 1600K+、OKI5320sc 汉字字库 大字库GB18030  其他功能\自动压缩打印功能\FLASHROM在线升级功能  新一代断针补偿打印功能  霍尔传感器介质自适应功能  打印参数智能设置功能 | 1 |
| 7 | 票据打印机 | 24针、可打印存折证卡、USB连接、PR2仿真打印、360\*180dpi分辨率，享受全国联保、三包服务，及三年上门服务 | 1 |
| 8 | 高清扫描仪 | 镜头类型：自动对焦。底座：硬质文稿台，含身份证凹槽，可触摸区分，预装二代身份证阅读器。快捷按键：3个快捷按键，可自定义一键拍摄文档，一键条码识别，一键图像合并，一键文档上传等。主摄像头感应器分辨率：3664×2744（1000万分辨率）副摄像头分辨率1600×1200（200万分辨率）大拍摄尺寸：大至A3大小（拍摄杆可上下伸缩，自由切换A3/A4）原稿类型：文稿、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等。补光灯：6颗高亮度LED灯，触摸式灯控开关。拍摄速度：小于等于每秒一张。图片格式：JPEG、TIFF、BMP等。图像色彩：RGB24、一千六百万色全彩模式、可实现彩色、灰度、黑白图像拍摄。图像控制：亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等。软件功能支持：支持自动扶正、无底自动裁边、用户自定义裁边、支持多张同时裁边到多张输出、支持屏幕360度自由旋转、全局放大功能、可一键生成P | 2 |